**OBJETO:** Aquisição e instalação de equipamentos de segurança para o novo abatedouro público municipal, incluindo todo o material necessário para a prestação dos serviços.

**PESQUISADO:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CNPJ:**\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_\_

**ENDEREÇO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CONTATOS:** ( )\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_. **E-MAIL:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **RELAÇÃO DOS ITENS** |
| **Itens** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **V. Unt.** | **V. Total** |
| 01 | Material necessário para instalação do sistema de câmeras de videomonitoramento:- 1 Aparelho DVR de 16 canais tecnologia 5 em 1;- 1 HD de 1 TB;- 2 Fonte nobreak 12volts, 5 amperes;- 1 Bateria 12 volts, 7 amperes;- 12 caixas 4x2;- 12 câmeras Full HD 1080p, 180° – 2.0 megapixels;- 1 rack com chave;- 5 caixas de cabo coaxial com 100 metros cada;- 24 conectores BNC;- 12 conectores P4; | Lote | 01 | R$ | R$ |
| 02 | Instalação do sistema de câmeras de videomonitoramento | Serviço | 01 | R$ | R$ |
|  | **TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: R$** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Carimbo e/ou assinatura do pesquisado**

**Jardim do Seridó/RN, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_.**